**Entleerventil gegen Stagnation**

Zur automatischen Entleerung von Brauseschlauch und Handbrause

Artikelnummer: **AT880**

Ausschreibungstext

Entleerventil gegen Stagnation aus Messing verchromt zur automatischen Entleerung von Brauseschlauch und Handbrause.

Verhindert Wasserstagnation und trägt dadurch zur Begrenzung des Bakterienwachstums bei.

Ablauf nach unten.

Anschluss G 1/2 mit Siebdichtung zur Verschraubung an Brauseabgang der Armatur.

Anschluss G 1/2B für Brauseschlauch.

Verwendbar mit einem kurzen Brauseschlauch vom Typ AT836T3.