**FILT’RAY Compact Filterauslauf 2 Monate**

Non-steril

Artikelnummer: **AT30240**

Ausschreibungstext

Abnehmbarer FILT’RAY Compact Auslauf Anti-Legionellen und Anti-Keime, zur einmaligen Verwendung.

Zur Installation anstelle eines BIOCLIP Wechselauslaufs der Marke DELABIE (ohne Werkzeug oder Absperren der Wasserversorgung).

Membranart: rohrförmige Mikrofiltration.

Material der Membran: Polyethylen.

Rückhalterate: 0,1 µm nominal, Sterilmembran.

Filterdurchflussleistung: 6 l/min bei 3 bar (ohne Berücksichtigung des Druckverlustes in der Armatur).

Maximaler Betriebsdruck vor dem Filter: 5 bar.

Maximale Standzeit: 2 Monate nach der Anbringung.

Kompatibel und beständig gegenüber chemischen und thermischen systemischen Desinfektionen.

Non-sterile Einzelverpackung.

Gewicht: 40 g.

Einzel-Artikelnummer. Bestellmengen in 10er-Schritten.

In Schachteln mit je 10 Stück verpackt.