

Vorfilter Anti-Sediment 5 µm
6 Monate


Artikelnummer: AT50680


Ausschreibungstext

Vorfilter PREFILT 5 µm gegen Sedimente.

Hält Partikel mit einer Größe von mehr als 5 µm zurück.

Austauschbare Filterpatrone, ohne dass das Vorfiltergehäuse gewechselt werden muss.

Membranfläche: 0,5 m².

Kapazität: 18.000 l.

Maximale Nutzungsdauer: 6 Monate.

Filterdurchfluss: 9 l/min (mit integriertem Durchflussbegrenzer), 14 l/min (ohne Durchflussbegrenzer) bei 3 bar.

Materialien des Geräts: Gehäuse und Filterkartusche aus Polypropylen. Kunststoffteile der Filterkartusche aus ABS.

Temperatur: 4–38 °C.

Betriebsdruck: 0,5 bis 10 bar.

Anschluss: Rohr oder G3/8".

Verträglichkeit und Beständigkeit gegen chemische (100 ppm aktives Chlor über insgesamt 1 Stunde) und thermische (70 °C über 30 Minuten) Belastungen durch Wasserversorgungsnetze.
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