**Schnellkupplung M24 x 1,25 AG Antivandalismus**

Für wandmontierte Dusche oder Duschelement

Artikelnummer: **AT821125**

Ausschreibungstext

Schnellkupplung M24 x 1,25 AG für Dusche oder Duschelement.

Schnelle und einfache Anbringung der Filtervorrichtung an einer Dusche oder einem Duschelement Typ DELABIE (SPORTING, SECURITHERM etc.).

Für die Anbringung an einem Duschelement Typ PRESTO (DL400 etc.), fügen Sie einen Adapter (Art. AT03017) hinzu.

Antivandalismus-Ausführung: vandalengeschützte Schnellkupplung, um jeglichen Vandalismus oder unbefugte Demontage des Filters zu vermeiden.